FatFs - disk_status

## disk_status

ディスク・ドライブの状態を取得します。

    DSTATUS disk_status (
      BYTE pdrv           /* [IN] 物理ドライブ番号 */
    );

#### 引数

pdrv
  ステータスを取得する物理ドライブ番号が指定されます。

#### 戻り値

物理ドライブの状態を次のフラグの組み合わせ値で返します。

STA_NOINIT
  ドライブが初期化されていないことを示すフラグ。システム・リセットやメディアの取り外し等でセットされ、`disk_initialize()`の正常終了でクリア、失敗でセットされます。
STA_NODISK
  メディアがセットされていないことを示すフラグ。メディアが取り外されている間はセットされ、メディアがセットされている間はクリアされます。固定ディスクでは常にクリアされています。
STA_PROTECTED
  メディアがライト・プロテクトされていることを示すフラグ。ライト・プロテクト機能をサポートしないメディアでは常にクリアされています。

戻る